**В Управление Федеральной антимонопольной службы**[регион]

Адрес: [адрес]

Телефон/факс: [телефон]

E-mail: [е-мейл]

**ЗАЯВИТЕЛЬ (участник закупки):**

[наименование]

Адрес: [адрес]

Почтовый адрес: [адрес]

Адрес электронной почты: [е-мейл]

Контактное лицо: [Ф.И.О.]

Тел.: [телефон]

Факс: [телефон]

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН**

[наименование]

Адрес: [адрес]

Ответственное должностное лицо: [Ф.И.О.]

Адрес электронной почты: [е-мейл]

Номер контактного телефона: [телефон]

Факс: [телефон]

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:**

[наименование]

Адрес: [адрес]

Ответственное должностное лицо: [Ф.И.О.]

Адрес электронной почты: [е-мейл]

Номер контактного телефона: [телефон]

Факс: [телефон]

**РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №** [номер извещения, 19 символов по 44 ФЗ или 13 символов по 223 ФЗ]

**ЖАЛОБА**

**на действия Заказчика, уполномоченного органа при проведении электронного аукциона**

[дата] Заказчиком [наименование] были размещены извещение и аукционная документация о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта на [наименование закупки, указанное в извещении]. Начальная (максимальная) цена контракта составила [сумма] руб.

Извещение № [номер извещения] от  [дата] о проведении настоящего аукциона было размещено на Официальном сайте в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru. Аукцион в электронной форме проводился на электронной площадке по следующему адресу [ссылка на ЭТП].

В соответствии с документацией о закупке предметом закупки является [наименование закупки, указанное в извещении].

[Описание жалобы на текст документации, *например:*

*В составе аукционной документации установлены требования к используемым материалам в технической части «Ведомость товаров (материалов)».*

*По позиции 7 «Ведомости товаров (материалов)» Заказчиком установлены требования к материалу «Поковки»: «Поковка должна соответствовать следующим техническим параметрам: категория прочности* ***паковки*** *(кгс/мм2) от КП175 до КП785включительно». Однако в соответствии с ГОСТ 8479-70, указанным Заказчиком в инструкции, такого материала как* ***пАковки*** *вообще не существует! Также категория прочности поковки установлена Заказчиком в единицах измерения в кгс/мм2, тогда как ГОСТ 8479-70 устанавливает предел текучести (согласно которому и определяются категории прочности поковки) в двух единицах измерения: МПа и кгс/мм2. При этом согласно техническим нормативам, значения в кгс/мм2 составляют 18,20,22 и т.д. до 80 (для КП785). Возможно Заказчиком была допущена техническая ошибка в части установления единиц измерения.*

***По вышеуказанному положению нами был подан запрос на разъяснение документации, направленный Заказчику в установленный в 44 ФЗ срок. В ответе на запрос на разъяснение положений документации, Заказчик уклонился от прямого ответа, приложив повторно Инструкцию по заполнению первой части заявки.***

*По позиции 7 «Ведомости товаров (материалов)» Заказчиком установлены требования к материалу «Поковки»: «Поковка из* ***конструкционной углеродистой и легированной стали****. Поковка должна быть произведена из стали, находящейся в нормализованном состоянии, либо стали, соответствующая категория прочности которой обеспечивается закалкой и отпуском,* ***одной из следующих*** *марок: 10Г2\*, 12Х1МФ\*, 15\*, 15Х\*, 15ХМ\*, 16ГС\*, 18Х2Н4МА, 20\*, 20Х\*, 22К\*, 25, 25\*, 25Х1М1Ф\*, 30\*, 30ХМА, 34ХМ (34ХМА), 34ХН1М, 34ХНЗМ\*, 35\*, 35ХМ, 35ХМА, 38ХНЗМА\*, 38ХНЗМФА\*, 38ХН2МА, 40Х, 40ХН, 45Х, 45ХНМ, 45ХНМ\*, СтЗ\*, Ст5\*, Ст15ХМ\*».*

***Согласно ГОСТ 4543-71, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013:*** *марка 10Г2\*-это сталь конструкционная легированная, марка 12Х1МФ\*- это сталь жаропрочная низколегированная, 15\*- это сталь конструкционная углеродистая качественная, 15Х\*- это сталь конструкционная легированная, 15ХМ\*-это сталь жаропрочная низколегированная, 16ГС\*-это сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций, 18Х2Н4МА-это сталь конструкционная легированная, 20\*-это сталь конструкционная углеродистая качественная, 20Х\*-это сталь конструкционная легированная, 22К\*- это сталь конструкционная углеродистая качественная, 25- это сталь конструкционная углеродистая качественная, 25\*- это сталь конструкционная углеродистая качественная в нормализованном состоянии, 25Х1М1Ф\*- это сталь жаропрочная релаксационностойкая, 30\*- это сталь конструкционная углеродистая качественная, 30ХМА- это сталь жаропрочная релаксационностойкая, 34ХМ (34ХМА)- это сталь легированная, 34ХН1М- это сталь конструкционная легированная, 34ХНЗМ\*-это сталь легированная, 35\*- это сталь конструкционная углеродистая качественная, 35ХМ- это сталь легированная, 35ХМА- это хромомолибденовая сталь, 38ХНЗМА\*- это сталь легированная, 38ХНЗМФА\*- это сталь легированная, 38ХН2МА- это конструкционная легированная сталь, 40Х- это сталь конструкционная легированная, 40ХН- это сталь конструкционная легированная, 45Х- это сталь конструкционная легированная, 45ХНМ- это сталь валковая, 45ХНМ\*- это сталь валковая в нормализованном состоянии, СтЗ\*- это сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества, Ст5\*- это сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества, Ст15ХМ\*- это сталь жаропрочная низколегированная.* ***Таким образом, установленное Заказчиком требование, что поковка должна быть изготовлена из конструкционной углеродистой и легированной стали противоречит требованию о выборе одной единственной марки! УРЗ не имеет возможности в соответствии с Инструкцией предложить к поставке поковку и из конструкционной углеродистой, и из легированной стали!***

*По позиции 12 «Ведомости товаров (материалов)» Заказчиком установлены требования к материалу «Кольца резиновые»: «Тип кольца должен быть ТЧМ, КЧМ, САМ с давлением не более 1,8 кгс/см2 включительно. Сечение кольца должно быть фигурное». Изначально предлагается выбор несколько типов колец, однако ниже указаны характеристики, которые подходят только к одному типу кольца, в данном случае: типу САМ.* ***Таким образом, Заказчик вводит участников закупки в заблуждение и позволяет указать в заявке значение, противоречащее требованиям аукционной документации!*** *Также соответствии с ГОСТ 5228-89, указанным Заказчиком в инструкции, давление, измеряемое в кгс/см2 для данного типа кольца, не может иметь значения 1,8 кгс/см2 и ниже, а имеет значение 18,3 кгс/см2.* ***Таким образом требование Заказчика, напрямую противоречит требованиям действующего ГОСТ!*** *Также в данном пункте Заказчик установил требование: «Шпагат должен быть группы А. Сорт: второго; первого», т.е. он изначально указывает, что шпагат должен быть группы А, а затем предлагает на выбор два сорта: первый и второй, в то время как в соответствии с ГОСТ 17308-88: «Шпагат группы "а" должен выпускаться только первым сортом».* ***Заказчик намеренно вводит УРЗ в заблуждение!!***

*По позиции 10 «Ведомости товаров (материалов)» Заказчиком установлены требования к материалу «Трубы хризотилцементные»: «Напорная труба для водопроводов должна класса ВТ6 - ВТ15. Значение рабочего давления Р, МПа не должно быть менее 0,3 и более 0,6 включительно», т.е. исходя из требований, рабочее давление для напорных труб для водопроводов класса ВТ6-ВТ15 не должна быть больше 0,6 Мпа включительно. Однако соответствии с указанным Заказчиком ГОСТ 31416-2009, минимальное значение рабочего давления, измеренное в МПа, для водопроводов класса ВТ6-ВТ15, составляет 0,6. Таким образом, требование Заказчика также противоречит требованиям ГОСТ!*

*Также Заказчик указывает в описании к материалу: «****Хризотилцементна*** *напорная труба предназначена для напорных водопроводных и мелиоративных систем». Такого материала как* ***хризотилцементна*** *напорная труба вообще не существует!*

*По позиции 2 «Ведомости товаров (материалов)» Заказчиком установлены требования к материалу «Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон»: «Асфальтобетонная смесь и асфальтобетон должны быть рационально подобранной смесью минерального материала (щебня, гравия, песка), взятого в определенном соотношении и перемешанного в нагретом состоянии». Согласно Инструкции, приведенной Заказчиком в аукционной документации: «****Перечисление характеристик (показателей) материала, являющихся однородными*** *и определяющие многообразие вариантов исполнения материала,* ***разделенные между собой «,»****, «;»* ***подразумевает необходимость указания конкретного предложения****». Однако в соответствии с ГОСТ 9128-2009, указанным Заказчиком: «Асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь минеральных материалов [****щебня (гравия) и песка*** *с минеральным порошком или без него] с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии». Таким образом, Заказчик предлагает на выбор один вид минерального материала: щебень или гравий или песок, что также противоречит ГОСТ!!* ***Т.к. согласно ГОСТ 9128-2009, асфальтобетонная смесь состоит из двух видов минеральных материалов: щебень и песок, или гравий и песок!!***

*По позиции 2 «Ведомости товаров (материалов)» Заказчиком установлены требования к материалу «Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон»: «Смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры должны быть холодные, горячие. Асфальтобетоны и смеси должны быть плотными, марки II, тип А». Изначально, Заказчик предлагает на выбор холодные смеси или горячие. Однако далее приводятся характеристики только к горячим смесям! Таким образом, Заказчик вводит участников закупки в заблуждение и позволяет указать в заявке значение, противоречащее требованиям аукционной документации.*

*В п.15 «Муфты хризотилцементые» «Ведомости товаров (материалов)» Заказчиком установлены требования: «Муфта должна быть не менее 2 класса, с рабочим давлением не более 0,6 включительно». В соответствии с Инструкцией, установленной Заказчиком: «При указании конкретного показателя по значению показателей вида* ***«не менее x»*** *или «не более х», где «x» - верхнее\ нижнее числовое значение, участник закупки должен указать* ***конкретный показатель****,* ***при этом крайние значения «х» включены в интервал, при наличии слов «включительно», во всех иных случаях крайние значения «х» не включены в интервал*** *(за исключением температурных показателей материалов)». Таким образом, исходя из Инструкции, муфта может быть 3 класса и более и рабочее давление должно быть не более 0,6 включительно. В соответствии с ГОСТ 31416-2009, указанной Заказчиком в документации, рабочее давление для класса 3 составляет значение 0,9 Мпа, для класса 4 составляет значение 1,0 Мпа, для класса 5 равно 1,2 МПа, для класса 6 1,5 МПа, для класса 7 равно 1,6 МПа. Таким образом, Заказчик одновременно предъявил требования, которые противоречат друг другу, что напрямую противоречит действующему ГОСТ!*

*В п.16 «Щебеночно — песчаная смесь» «Ведомости товаров (материалов)» Заказчиком установлены требования: «Номер* ***смести*** *С5\С10\С11». В ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов» нет такого показателя как номер* ***смесТи****. Возможно Заказчиком была допущена техническая ошибка, и участнику размещения закупки не предоставляется возможным идентифицировать в принципе показатель, соответствие которому необходимо декларировать в первой части заявки.* ***Также Заказчиком в Инструкции установлено, что материалы должны соответствовать ГОСТ 25607, который является несуществующим!!***

*Также Заказчиком в Инструкции не установлено указаний как поступать УРЗ в случае одновременного указания в предложении символов «:» и «;», на Запрос на разъяснение документации, отправленный нами, Заказчик уклонился от ответа, прикрепив в качестве разъяснения Инструкцию по заполнению первой части заявки. В которой, еще раз повторяем, нет никаких сведений о том, как УРЗ должен поступить в этом случае!*]

Обращаем внимание комиссии территориального органа ФАС России, с учетом требований ч. 3.35 Раздела III Административного регламента ФАС в результате рассмотрения настоящей жалобы, с целью формирования единого и четкого подхода в применении норм Федерального закона о контрактной системе, а также недопущения подобных нарушений в дальнейшем, Комиссия обязана выдать предписание об устранении допущенных нарушений, путем аннулирования торгов, или внесением изменений в документацию о таком аукционе.

**ПРОСИМ:**

1. Приостановить закупку в части заключения контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

2. Провести внеплановую проверку на соответствие действий заказчика положениям Закона о контрактной системе.

3. Обязать Заказчика привести документацию в соответствие с требованиями текущего законодательства.

4. Известить заявителя о результатах рассмотрения жалобы **в электронном виде**.

Приложение:

1. Копия первой части заявки участника.
2. Копия протокола [наименование документа].
3. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
4. Копия [наименование документа о назначении руководителя]

[дата]

[должность руководителя юридического лица]

[подпись руководителя юридического лица]

[Ф.И.О. руководителя юридического лица]

[М.П.]